О происшествии с краном железнодорожным

При проведении замены внутризаводских железнодорожных путей с применением крана железнодорожного КЖ-462, грузоподъемностью 16 тонн, 25.08.2022 в городе Добруш, кран потерял устойчивость и опрокинулся. В результате происшествия пострадавших нет.

Основной причиной происшествия является подъем груза, превышающего грузоподъемность крана на конкретном вылете стрелы.

 Предварительное изучение обстоятельств происшествия показало, что владелец крана осуществлял его эксплуатацию с нарушениями требований Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (далее – ПОПБГК): допущена эксплуатация крана с прибором безопасности ОНК-160С-06 (ограничитель грузоподъемности) без его опломбирования, переключатель режимов работы прибора установлен в положение «Настройка», что позволяло работать с превышением грузоподъемности (нарушение требований пунктов 170, 185, 405, 422, 428 ПОПБГК); допущено превышение грузоподъемности крана (нарушение требований пункта 407 ПОПБГК).

 Согласно информации, считанной с регистратора параметров, загрузка крана на конкретном вылете стрелы непосредственно перед опрокидыванием составляла 200%; нарушение порядка производства работ машинистом крана (крановщиком) (нарушение требований пунктов 332, 423 ПОПБГК).

  Допущенные нарушения свидетельствуют об отсутствии должного осуществления производственного контроля и невыполнении лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов, функциональных обязанностей.