ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о предупреждении несчастных случаев на производстве при
выполнении работ по заготовке кормов

Для проведения работ по заготовке кормов и уборке продукции
растениеводства привлекается большое количество техники и людей.

Указанные работы требуют от должностных лиц четкой
организации труда, а от выполняющих их работников точного
и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой
и производственной дисциплины.

В этой связи перед началом работ по кормозаготовке Департамент
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты считает необходимым напомнить об обстоятельствах
и причинах отдельных несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
происшедших на производстве при их проведении в 2022 году.

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной
травме, произошел 16 июля 2022 года с трактористом-машинистом
сельскохозяйственного производства ОАО «ПтичьАгро» Петриковского
района Гомельской области.

В этот день заготовка кормов в поле «Урочище Краснуха»
осуществлялась комплексом КВК-800 с одновременной загрузкой
в кузов транспортного средства. Около 10.00 к комплексу КВК-800
под загрузку подъехал трактор МТЗ с прицепом. В процессе заготовки
кормов трактор застрял в грязи и не мог самостоятельно выехать.
Тракторист-машинист комплекса КВК-800 начал движение задним
ходом к застрявшему трактору, чтобы вытянуть его. В этот момент
тракторист-машинист МТЗ направился к передней части своего
трактора и был зажат между бампером комплекса КВК-800
и противовесами трактора, в результате чего получил перелом правого
бедра.

Причиной несчастного случая явилось нарушение обоими
трактористами-машинистами требований инструкции по охране труда
при движении задним ходом.

30 июля 2022 года тяжелую производственную травму получил
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Оснежицкое» Пинского района Брестской области.

Выполняя работы по заготовке кормов, потерпевший заметил,
что произошла поломка подшипника ступицы управляемого опорного
колеса граблей. Не сообщив должностным лицам страхователя
о возникшей ситуации он, не используя выданные страхователем
защитные очки и специальные приспособления (съемники), решил
самостоятельно устранить неисправность и выпрессовать подшипник при помощи молотка и зубила. При очередном ударе молотком
по зубилу тракторист-машинист был травмирован отлетевшим
осколком подшипника.

20 сентября 2022 года тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Молодечненский райагросервис» Молодечненского
района Минской области выполнял работы по уборке кукурузы
на силос. Отработав 3 часа, потерпевший заметил увеличение нагрузки
на двигатель комплекса КВК, что свидетельствовало о необходимости
произвести заточку ножей измельчающего аппарата. После включения
режима автоматической заточки ножей на дисплее бортового
компьютера комплекса отразилась ошибка, сигналящая о том,
что произошло забивание заточного устройства силосной массой.
Не остановив двигатель комплекса, потерпевший снял защитную
крышку корпуса заточного устройства и попытался протолкнуть
каретку с абразивным бруском по направляющей. При этом левая рука
соскользнула с каретки, попала в опасную зону движущихся ножей
вращающегося барабана питающего-измельчающего аппарата
комплекса, в результате чего произошла травматическая ампутация
левой кисти на уровне оснований пястных костей. Причиной
несчастного случая явилось нарушение трактористом-машинистом
требований инструкций по охране труда.

Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов
по охране труда, выразившееся в том, что он после обнаружения
неисправности жатки кормоуборочного комбайна не доложил об этом
руководителю работ и самостоятельно приступил к устранению
неисправности без применения надежных металлических подставок,
явилось причиной несчастного случая, приведшего к тяжелой
производственной травме, происшедшего 24 сентября 2022 года
с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства
ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района Гродненской области.

В этот день потерпевший получил задание на выполнение работ
по уборке кукурузы на силос на сельскохозяйственном поле,
расположенном около деревни Дубовляны. Прибыв на поле и начав
раскладывать кукурузную жатку, потерпевший обнаружил
неисправность, не позволяющую одной из секций жатки разложиться
в рабочее положение. После нескольких неудачных попыток разложить
жатку при помощи пульта управления, потерпевший подошел
к поднятой секции жатки и произвел несколько ударов молотком
по креплению приваренного к раме жатки гидравлического цилиндра.
Секция жатки упала на землю, придавив потерпевшего, в результате
чего он получил закрытый косой оскольчатый перелом правого бедра.

В целях профилактики и недопущения травматизма работников,
занятых на работах по заготовке кормов руководителям и специалистам организаций агропромышленного комплекса Толочинского района необходимо:

организовать работы по заготовке кормов в соответствии
с требованиями Правил по охране труда в сельском и рыбном
хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г.
№ 29/44;

обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых
(целевых) инструктажей по охране труда с работниками,
привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов;

довести информацию о несчастных случаях, происшедших
при выполнении работ по заготовке кормов в 2022 году, до сведения
работников привлекаемых к данным работам;

назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ
по заготовке кормов;

обеспечить работников, занятых на заготовке кормов, средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными
законодательством нормами, исправным инструментом и инвентарем;

обеспечить привлечение к ответственности и проведение
внеочередной проверки знаний с работниками и должностными лицами,
нарушающими требования безопасности труда при производстве работ
по заготовке кормов из трав и силосных культур;

обеспечить контроль за выполнением работниками операций
по заточке ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов
в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей;

обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов,
используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур,
руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических
документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов,
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям
безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

оборудовать со стороны въезда и выезда из траншеи, буртов
и курганов по их периферии ровную площадку, достаточную
для маневрирования транспортных средств;

в случае использования колесных тракторов на складировании
сенажной или силосной массы на бурте и кургане обязательно
разрабатывать технологические карты с указанием требований
безопасности к организации производства работ (с учетом принятых
мер по решению проблем безопасности труда);

исключить расположение работников (в т.ч. для отдыха)
на силосной, сенажной массе, в зоне движения транспортных средств
и в других неустановленных местах;

не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся
в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,
не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр,
обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой
и производственной дисциплины, соблюдением работающими
требований локальных правовых актов по охране труда.