В соответствии с требованиями пункта 348 Правил (Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ℃ (далее – Правила), утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 1 февраля 20021 № 5), оценка технического состояния котла представляет собой комплекс процедур, включающих **визуальный контроль неразрушающими методами контроля металла котлов.**

Согласно пункту 347 Правил, указанную работу выполняет лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию котельной и (или) эксперт в области промышленной безопасности Госпромнадзора.

Учитывая вышеизложенное, специалисту проводящему оценку технического состояния котлов **необходимо иметь специальную теоретическую подготовку, пройти практическое обучение и сертификацию в соответствии с Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ ISO 9712-2016 «Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования» по визуальному контролю (VT) не ниже второго уровня квалификации.**