Информационное письмо

о предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении

работ по заготовке кормов

В агропромышленной отрасли производства на смену массовых механизированных полевых работ по посеву и посадке

сельскохозяйственных культур приходит пора заготовки кормов.

Современные технологии заготовки кормов связаны с вовлечением в процесс их производства сложной сельскохозяйственной техники, управлять которой должны квалифицированные, имеющие специальную подготовку работники.

Работы по заготовке кормов требуют от назначенных

ответственными должностных лиц четкой организации труда, а от работников, их выполняющих, точного и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины. Несоблюдение указанных норм влечет за собой производственные потери и убытки, травмирование, а иногда и смерть работников.

Вместе с тем нередки случаи, когда должностными лицами и работниками игнорируются требования по охране труда, не выполняются обязанности, предусмотренные трудовым договором (контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, должностными и рабочими инструкциями. При этом следует отметить, что обстоятельства и причины многих из происшедших несчастных случаев на производстве повторяются из года в год.

В этой связи, перед началом работ по заготовке кормов в 2022 году Оршанский межрайонный отдел Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты считает необходимым напомнить об обстоятельствах и причинах отдельных несчастных случаев, происшедших на производстве в 2021 году.

Так, 06.06.2021 при выполнении работ по трамбовке силосной массы в траншее наземного хранилища в результате наезда погрузчика «Амкодор», двигавшегося задним ходом, был смертельно травмирован работник ОАО «Липкникский» Брестской области.

В ходе проведенного специального расследования установлено, что в нарушение требований инструкции по охране труда водитель погрузчика не убедился в отсутствии людей в зоне работы погрузчика. Кроме того, погрузчик был выпущен на линию в неисправном состоянии (не работала звуковая сигнализация включения заднего хода).

1. при отсоединении прицепа от трактора «МТЗ-82» в результате падения дышла тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист ОАО «Доваторский» Шарковщинского района

Витебской области. Необходимо отметить, что в момент получения травмы потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).

Проведенным расследованием установлено, что одной из причин несчастного случая явилось нарушение требований безопасности в части эксплуатации тракторного прицепа без стационарной подставки (упора) и эксплуатационных документов.

1. при устранении зависания груза в кузове автомобиля скатившимися рулонами сена был сбит с ног и получил тяжелую производственную травму водитель автомобиля ОАО «Слонимский ремонтный завод» на территории склада кормов в д. Новоорловичи Слонимского района Гродненской области.

Установлено, что потерпевший нарушил требования инструкции по охране труда для водителя автомобиля, запрещавшей находиться в кузове автомобиля с застрявшим грузом и самостоятельно устранять его зависание.

1. тракторист-машинист КСУП «Воложинское» Воложинского района Минской области в ходе устранения зависания зерна кукурузы внутри зернового бункера комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-2124, не выключив двигатель, стал проталкивать лопатой зерно кукурузы, при этом его левая нога попала под вращающийся горизонтальный шнек и была травмирована.

Причиной несчастного случая установлено нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда при выполнении полевых работ, выразившееся в проведении работ по очистке рабочих органов комбайна при не заглушенном двигателе.

В целях профилактики и недопущения травматизма работников, занятых на работах по заготовке кормов, Оршанский межрайонный отдел Витебского областного управления рекомендует:

1. Руководителям и специалистам организаций агропромышленного комплекса:
	1. довести информацию о несчастных случаях, происшедших при выполнении работ по заготовке кормов в 2021 году, до сведения работников, привлекаемых к данным работам;
	2. назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ по заготовке кормов;
	3. обеспечить проведение внеплановых (целевых) инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов;
	4. работы по заготовке кормов организовать в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов по охране труда;
	5. обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов, используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;
	6. исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;
	7. исключить нахождение работников на силосной, сенажной массе в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных местах;
	8. обеспечить привлечение к ответственности и проведение внеочередной проверки знаний с работниками и должностными лицами, нарушающими требования безопасности труда при производстве работ по заготовке кормов из трав и силосных культур;
	9. не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
	10. обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда.